**ПАМЯТКА о мерах пожарной безопасности**

 С целью недопущения пожаров в жилом секторе граждане должны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

- выполнять меры предосторожности при пользовании бытовыми электрическими и газовыми приборами, предметами бытовой химии, при проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ), другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием.

Требования пожарной безопасности к газовому оборудованию:

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи: "Огнеопасно. Газ". У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью: "Огнеопасно. Баллоны с газом".

При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

 а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

 б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

 в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

г) пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

При эксплуатации электроустановок запрещается:

-эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией;

-пользоваться повреждёнными розетками и другими электроустановочными изделиями;

-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и др. горючими материалами;

-пользоваться электроутюгами, электроплитками и другими электронагревательными приборами без подставки из негорючих материалов, а также без устройств тепловой защиты;

-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

 Требования к печному отоплению:

Перед началом отопительного сезона печи, отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 метров (на деревянном полу или другом полу из горючих материалов).

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

- 1 раза в 3 месяца для отопительных печей;

- 1 раза в 2 месяца для печей и очагов непрерывного действия;

- 1 раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

 При эксплуатации печного отопления запрещается:

 - оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие ЛВЖ и ГЖ;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этого вида топлива;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

 - перекаливать печи.

 На чердаке все дымовые трубы и стены должны быть побелены.

Для предупреждения пожаров из-за шалости детей с огнем:

Не оставляйте детей одних, без присмотра.

Не разрешайте детям растапливать печи, пользоваться самостоятельно утюгами, плитками, электронагревательными приборами.

Не оставляйте в доступных местах спички, зажигалки и другое оборудование, при применении которого возникает открытое горение.

 Не разрешайте детям пользоваться легковоспламеняющимися жидкостями.

Действия при пожаре:

 При обнаружении пожара или признаков горения (дыма, запаха гари, повышения температуры и т. п.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону 01 (с сотового телефона 010, 101 или 112) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

 - принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Организации, их должностные лица и граждане, за нарушения требований пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Нарушение требований пожарной безопасности в соответствии со статьёй 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа в значительно большем размере.

**Уважаемые жители Криворожского сельского поселения! Берегите себя и свое имущество. Пожар легче предотвратить, чем потушить!**